|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kwantificering hinder voor de doelgroep: Reiziger (metro) | | | | | | | | | | | | |
|  | Bereikbaarheid | | | Leefbaarheid | | | | | | Veiligheid | | |
| Mate van hinder | Bereik-baarheid | Toegankelijk-heid | Economische hinder | Geluid | Trilling | Licht/zicht | Lucht/stof/  geur | Vervuiling | Comfort | Sociale veiligheid | Verkeers- veiligheid | Vluchtveilig-heid |
| nihil | Geen omleiding | Toegankelijkheid voor alle reizigers | Geen economische hinder | Geen hinder | Geen trilling | Geen zichtbare verandering-en | Geen aanwezigheid | Geen vervuiling | Alle stations-voorzieningen zijn beschikbaar | Geen vermindering veiligheids-gevoel | Geen verslechtering van de verkeersveilig-heid | Alle vluchtwegen zijn open |
| klein | Omleiding  <100 meter | Gebruik moeten maken van een tijdelijke lift | Wat later op bestemming door werkzaamheden | Hoorbaar op de achtergrond | Beperkt voelbaar | Schotten van werkgebied in zicht | Geringe/lichte verspreiding van lucht/stof of geur | Zeer beperkte hoeveelheid zwerfafval | De stations voorzieningen zijn slechter bereikbaar | Zeer beperkte aanwezigheid van een onveiligheids- gevoel | Weinig kruisingen met verkeer | Enkele vluchtroutes slechter bereikbaar |
| groot | Omleiding tussen 100 & 350 meter | Gebruik moeten maken van een andere methode (bv bus) om toegang tot de metro te kunnen krijgen | Afspraak moeten afzeggen door werkzaamheden | Duidelijk hoorbaar als ruis geluid | Goed voelbaar, geen schade | Minder zicht door beperking van licht in station | Duidelijke verspreiding van lucht/stof of geur | Opmerkelijke hoeveelheid zwerfafval | Stations-voorzieningen van één verdeelhal zijn afgesloten | Redelijke aanwezigheid van onveiligheids-gevoel | Tijdens spits- uren begeleide kruisingen met veel verkeers-deelnemers | Meerdere vluchtroutes slechter bereikbaar via bouwterrein |
| zeer groot | Omleiding >350 meter | Geen aanwezigheid van een lift of andere voorzieningen voor mensen met lichamelijke beperkingen | Inkomstenderving voor de reiziger | Harde piek- geluiden | Zeer goed voelbaar en schade | Enkel noodver-lichting die aan staat | Aanslag op de luchtwegen van de reizigers | Overvolle prullenbakken en rondzwervend vuil | Geen van de stations voorzieningen zijn open | Enorm onveiligheids-gevoel | Onbewaakte/  onbegeleide kruisingen met veel verkeersdeelnemers | Geen vluchtmogelijk-heden |