|  |
| --- |
| Kwantificering hinder BLV omgeving projectgebied  |
|  | Bereikbaarheid  | Leefbaarheid  | Veiligheid  |
| Mate van hinder | Bereikbaarheid woning, bedrijf of instelling (t.o.v. de definitieve situatie) | Toegankelijkheid / parkeren | Geluid, trilling, lucht, geur, licht, zicht en/of vervuiling | Inrichting maaiveld (grachten, verharding, verlichting, straatmeubilair) | Verkeersveiligheid (mate van scheiding van verkeersstromen) | Sociale veiligheid (gevoel van een schoon, heel en veilige omgeving) |
| nihil | Definitieve ontsluiting(en) gereed. Geen omleidingen | Voorzieningen conform eindsituatie. Definitieve inrichting rondom gereed. | Geen uitvoeringen rondom | Voorzieningen conform eindsituatie. Definitieve inrichting maaiveld rondom gereed. | Scheiding bouwverkeer en overig verkeer | Geen bouwterrein binnen 100 meter |
| klein | Kleine vertraging door omleiding(en) voor autoverkeer | Voldoende tijdelijke ruimte beschikbaar voor fietsers, voetgangers en parkeren | 1 of 2 aangrenzende bouwterreinen in uitvoering | Maaiveldinrichting rondom is deels definitief en deels tijdelijk | (Duidelijk herkenbare) scheiding van bouw- en langzaam verkeer  | Nette uitstraling aangrenzende bouwterrein(en) en voldoende verlichting |
| groot | Omleidingen voor auto- en langzaam verkeer en/of wijziging in routing | Onvoldoende ruimte beschikbaar voor fietsers, voetgangers en parkeren | Meer dan 2 aangrenzende bouwterreinen in uitvoering | Tijdelijk maaiveld rondom | Bouwverkeer en langzaam verkeer loopt parallel met goede fysieke afscheiding | Nette uitstraling aangrenzende bouwterrein(en) en onvoldoende verlichting |
| zeer groot | Grote vertraging voor autoverkeer tijdens spitsuren (>10 minuten) door filevorming | Parkeergarage / tijdelijke parkeer-voorzieningen tijdelijk niet beschikbaar  | Meer dan 3 aangrenzende bouwterreinen in uitvoering (binnen 50 meter) | Tijdelijk maaiveld niet gereed | Geen scheiding van bouwverkeer en langzaam verkeer | Rommelige uitstraling bouwterrein en onvoldoende verlichting |